设备[COM2]打开成功
星期四 十月 27 18:56:46 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:56:49 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:56:50 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
设备[COM2]关闭.
设备[COM2]打开成功
星期四 十月 27 18:56:55 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 04 0E 04
reply data: 04 0E
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:56:57 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:56:58 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 04 0E 04 01 1D 20
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:56:59 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:57:02 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 20 04 0E 04 01 1D 20 00
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:57:05 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:57:09 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
错误:设备被拔出，请重新连接。
设备[COM2]关闭.
设备[COM2]打开成功
星期四 十月 27 18:57:23 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E
reply data: 04 01 1D 04
reply data: 04 0E 04 01 1D
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:57:24 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:57:26 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:57:28 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 04
reply data: 0E 04 01 1D 20 04 0E 04 01 1D 20 00
错误: 设备响应数据错误，请重试！
星期四 十月 27 18:57:30 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:57:34 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (9 - 2420)
reply data: 04 0E 04 01
reply data: 04 0E 04
reply data: 04 0E 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:57:35 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (9 - 2420)
reply data: 04
reply data: 04
reply data: 04 0E 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:57:38 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (9 - 2420)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 04 0E 04 01 1D 20
reply data: 04 0E 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:57:39 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (9 - 2420)
reply data: 04
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:57:45 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:57:46 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01
reply data: 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:57:47 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 04 0E 04 01
reply data: 04 0E 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:57:49 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 20 00 04 0E 04 01 1D 20 00
reply data: 04 0E 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:57:51 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:57:54 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:57:56 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D
reply data: 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:57:59 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:58:02 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E
reply data: 04 0E 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:58:04 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 04
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:58:09 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:58:16 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:58:17 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D
reply data: 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:58:18 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:58:19 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:58:21 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:58:22 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 04
reply data: 0E 04 01 1D 20 00 04
错误: 设备响应数据错误，请重试！
星期四 十月 27 18:58:23 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 20 00 04
reply data: 0E 04 01 1D 20 00 04
错误: 设备响应数据错误，请重试！
星期四 十月 27 18:58:23 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:58:25 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:58:25 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 04 0E 04 01 1D 20 00
reply data: 04 0E 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:58:26 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 04 0E 04 01 1D 20 00
错误: 设备响应数据错误，请重试！
星期四 十月 27 18:58:31 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:58:32 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 18:58:33 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 04
reply data: 04
错误: 设备响应数据丢失，请重试！
星期四 十月 27 18:58:34 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 20 04
reply data: 0E 04 01 1D 20 00 04
错误: 设备响应数据错误，请重试！
星期四 十月 27 18:58:34 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
错误:设备被拔出，请重新连接。
设备[COM2]关闭.
设备[COM55]打开成功
星期四 十月 27 19:00:09 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
错误: 等待设备响应超时，请重试！
星期四 十月 27 19:00:15 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
错误: 等待设备响应超时，请重试！
星期四 十月 27 19:00:47 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:48 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:49 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:49 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04
reply data: 0E 04 01 1D 20 00 04 0E 04 01 1D 20 00
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:49 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:49 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:50 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:50 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:50 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:50 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:50 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:51 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:51 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:51 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:51 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:51 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:52 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:52 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:52 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:52 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:52 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:53 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:53 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:53 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:53 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:53 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:54 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:54 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (0 - 2402)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:00:59 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:00 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:00 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:00 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:00 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:00 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:01 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:01 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:01 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:01 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:01 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:01 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:02 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:02 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:02 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01
reply data: 1D 20 00 04 0E 04 01 1D 20 00
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
星期四 十月 27 19:01:02 2022
	 TEST BLE
	 Command_Type: RX_TEST_CMD
	 ch_index: (39 - 2480)
reply data: 04 0E 04 01 1D 20 00
return status: 0x0
发送成功！
错误:设备被拔出，请重新连接。
设备[COM55]关闭.
